# Polnjenje akumulatorske baterije

- Za polnjenje uporabite priporočeno USB-vtičnico ali napajalnik z vsaj 5 V in vsaj 1,0 A. Upoštevajte navodila za uporabo napajalnika USB.
  Priporočen napajalnik: glejte poglavje Tehnični podatki.

- Bodite pozorni na omrežno napetost! Napetost vira električne energije se mora ujemati s podatki na omrežnem priključku električnega orodja.

Opomba: litij-ionske akumulatorske baterije se zaradi mednarodnih transportnih predpisov dobavljajo delno napolnjene. Da zagotovite polno zmogljivost akumulatorske baterije, jo pred prvo uporabo popolnoma napolnite.

- Električno orodje z USB-kablom priključite na omrežni priključek.

- Omrežni priključek priključite v vtičnico.

Polnjenje se začne. Prikaz stanja napolnjenosti akumulatorske baterije sveti zeleno. Če je akumulatorska baterija popolnoma napolnjena, prikaz stanja napolnjenosti akumulatorske baterije ugasne.

Prekinite napajanje orodja, če ga dalj časa ne boste uporabljali.

Električnega orodja med postopkom polnjenja ne smete uporabljati.

Med polnjenjem se ročaj električnega orodja segreje. To je nekaj povsem običajnega.

V primeru daljše neuporabe ločite polnilnik od električnega omrežja.

Električnega orodja med polnjenjem ni mogoče uporabljati. Če orodje med polnjenjem ne deluje, to še ne pomeni, da je v okvari.

- Polnilnik zaščitite pred vlago!