# Excentrický nadstavec/uhlový nadstavec/momentový nadstavec (pozri obrázky B – E)

S excentrickým nadstavcom môžete skrutkovať (13) tesne pri okraji.

S uhlovým nadstavcom (14) môžete skrutkovať na ťažko prístupných miestach.

Nastavovacím kolieskom predvoľby krútiaceho momentu (16) na momentovom nadstavci (15) môžete predvoliť potrebný krútiaci moment v 10 stupňoch. Pri správnom nastavení sa pracovný nástroj zastaví, keď je skrutka zaskrutkovaná do materiálu tak, že s ním lícuje, prípadne keď sa dosiahne nastavený krútiaci moment.

## Montáž (pozri obrázky B – C)

Pred montážou nadstavcov stiahnite kryt pracovného osvetlenia (7) smerom dopredu. Potom môžete nasunúť nadstavce. Možná je montáž nadstavcov s posunutím o 45°.

## Demontáž (pozri obrázky D – E)

Pred demontážou nadstavcov otočte odisťovací krúžok (23) v smere ➊ a stiahnite nadstavec dopredu. Potom kryt pracovného osvetlenia (7) znova nasaďte.