# 배터리 충전하기

- 충전할 경우에는 권장하는 USB 전원 또는 5 V 및 최소 1.0 A 이상의 전원을 사용하십시오. USB 전원의 사용 설명서 내용에 유의하십시오.
  권장하는 전원: 기술 자료 단원 참조.

- 전원 전압에 유의하십시오! 공급되는 전원의 전압은 전원 플러그의 명판에 표기된 전압과 동일해야 합니다.

지침: 리튬 이온 배터리는 국제 운송 규정에 따라 일부만 충전되에 출고됩니다. 배터리의 성능을 완전하게 보장하기 위해서는 처음 사용하기 전에 배터리를 완전히 충전하십시오.

- USB 케이블을 이용해 전동공구를 전원 플러그에 연결하십시오.

- 전원 플러그를 전원 소켓에 끼우십시오.

충전이 시작됩니다. 배터리 충전 표시기가 녹색으로 점등됩니다. 배터리가 완전히 충전되면, 배터리 충전 표시기가 소등됩니다.

장기간 사용하지 않을 경우 전동공구를 전원에서 분리하십시오.

충전 중에 본 전동공구를 사용해서는 안 됩니다.

충전 과정 중에 전동공구의 손잡이에 열이 발생합니다. 이는 일반적인 현상입니다.

장기간 사용하지 않을 경우 충전기를 전원 콘센트에서 분리하십시오.

충전 중에는 전동공구를 사용할 수 없습니다. 충전하는 동안 기기가 작동하지 않는 것은 고장이 아닙니다.

- 충전기가 젖지 않도록 하십시오!