# 技術性數據

充電式起子機 |  | IXO
--- | --- | ---
產品機號 |  | ‎3 603 JE0 0..‎‎‎‎
額定電壓 | V= | 3.6
無負載轉速 | 次／分 | 0–235
根據 ISO 5393，硬／軟材料鎖螺絲的最大扭力 | Nm | 5.5/3.0
最大螺栓直徑 | mm | 5
重量 | kg | 0.34
充電狀態下的建議環境溫度 | °C | 5 ... +40
充電電壓 | V | 5
最大充電電流 | mA | 1000
操作狀態下的容許環境溫度A) B) 以及存放狀態下 | °C | –20 ... +50
充電電池 |  | 鋰離子
容量 | Ah | 2.0
耗能 | Wh | 7,2
充電電池數量 |  | 1
建議使用的電源變壓器
產品機號 （5 V；1000 mA） |  | ‎‎‎‎‎‎2 609 120 713 (EU) ‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎2 609 120 718 (UK)‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
最長充電時間 | 小時 | 3
絕緣等級 |  | /II
如需其他技術性數據，請至： www.bosch-do-it.com/ecodesign
建議使用的充電線
產品機號 |  | 1 607 000 CG9 1 607 000 DN8

A)

  溫度 > +65 °C 時，過熱保護裝置會讓電動工具停止運作。

B)

  溫度 <0 °C 時，性能受限