# Punjenje akumulatora

- Za punjenje koristite preporučeni USB mrežni adapter ili mrežni adapter sa 5 V i najmanje 1,0 A. Obratite pažnju na uputstvo za rukovanje USB mrežnim adapterom.
  Preporučeni mrežni adapter: videti poglavlje Tehnički podaci.

- Obratite pažnju na napon mreže! Napon strujnog izvora mora biti usaglašen sa podacima na tipskoj pločici napojne jedinice sa utikačem.

Napomena: Litijum-jonski akumulatori se zbog međunarodnih transportnih propisa isporučuju delimično napunjeni. Da biste osigurali punu snagu akumula‌tora, pre prve upotrebe ga potpuno napunite.

- Priključite električni alat preko USB kabla na napojnu jedinicu sa utikačem.

- Utaknite mrežni adapter u utičnicu.

Počinje postupak punjenja. Prikaz napunjenosti akumulatora svetli zeleno. Kada se akumulator potpuno napuni, prikaz napunjenosti akumulatora se gasi.

Ukoliko električni alat ne koristite duži period, isključite ga sa strujne mreže.

Električni alat tokom postupka punjenja ne sme da se koristi.

Tokom punjenja zagreva se ručka električnog alata. Ovo je normalno.

U slučaju dužeg nekorišćenja izvadite punjač iz strujne mreže.

Električni alat za vreme punjenja ne može da se koristi. Nije pokvaren ako za vreme radnje punjenja ne funkcioniše.

- Punjač čuvajte od vlage!