# Зарядка аккумулятора

- Для зарядки используйте рекомендуемый блок питания USB или блок питания с напряжением 5 В, но не менее 1,0 А. При этом соблюдайте положения руководства по эксплуатации блоков питания USB.
  Рекомендуемый блок питания: см. в главе «Технические характеристики».

- Учитывайте напряжение в сети! Напряжение источника питания должно соответствовать данным на заводской табличке блока питания со штепсельной вилкой.

Указание: В соответствии с международными правилами перевозки литий-ионные аккумуляторы поставляются частично заряженными. Для обеспечения максимальной мощности аккумулятора зарядите его полностью перед первым применением.

- Подключите электроинструмент с помощью кабеля USB к блоку питания со штепсельной вилкой.

- Вставьте вилку блока питания со штепсельной вилкой в розетку.

Начинается процесс зарядки. Индикатор заряда аккумулятора горит зеленым светом. Если аккумулятор полностью заряжен, горит индикатор заряда аккумулятора.

Если электроинструмент долгое время не будет использоваться, отключайте его от питания.

Запрещается пользоваться электроинструментом во время зарядки.

При зарядке нагревается рукоятка электроинструмента. Это нормально.

При продолжительном простое отсоедините, пожалуйста, зарядное устройство от сети.

Электроинструментом нельзя пользоваться во время его зарядки; если электроинструмент не работает во время зарядки, это не является свидетельством его неисправности.

- Берегите измерительный инструмент от влаги!