# Tehnički podaci

Akku-odvrtač |  | IXO
--- | --- | ---
Broj artikla |  | ‎3 603 JE0 0..‎‎‎‎
Nominalni napon | V= | 3,6
Broj obrtaja u praznom hodu | min–1 | 0–235
Maks. obrtni momenat tvrdi/meki slučaj zavrtanja prema ISO 5393 | Nm | 5,5/3,0
maks. Ø zavrtanja | mm | 5
Težina | kg | 0,34
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 5 ... +40
Napon punjenja | V | 5
Maks. struja punjenja | mA | 1000
Dozvoljena temperatura okruženja prilikom radaA)B) i pri skladištenju | °C | –20 ... +50
Akumulator |  | Litijum-jonski
Kapacitet | Ah | 2,0
Energija | Wh | 7,2
Broj akumulatorskih ćelija |  | 1
Preporučeni mrežni adapter
Broj artikla (5 V; 1000 mA) |  | ‎‎‎‎‎‎2 609 120 713 (EU) ‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎2 609 120 718 (UK)‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
Maks. vreme punjenja | h | 3
Klasa zaštite |  | /II
Detaljnije tehničke podatke možete pronaći ovde: www.bosch-do-it.com/ecodesign
Preporučeni kabl za punjenje
Broj artikla |  | 1 607 000 CG9 1 607 000 DN8

A)

  Zaštita od pregrevanja zaustavlja električni alat na temperaturama > +65 °C.

B)

  Ograničena snaga pri temperaturama < 0 °C.