# Tekniske data

Akku-skruemaskine |  | IXO
--- | --- | ---
Varenummer |  | ‎3 603 JE0 0..‎‎‎‎
Nominel spænding | V= | 3,6
Omdrejningstal, ubelastet | o/min | 0-235
Maks. drejningsmoment, hård/blød skrueopgave iht. ISO 5393 | Nm | 5,5/3,0
Maks. skrue-Ø | mm | 5
Vægt | kg | 0,34
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 5 ... +40
Ladespænding | V | 5
Maks. ladestrøm | mA | 1000
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftA)B) og ved opbevaring | °C | –20 ... +50
Akku |  | Li-ion
Kapacitet | Ah | 2,0
Energi | Wh | 7,2
Antal akku-celler |  | 1
Anbefalet stikstrømforsyning
Varenummer (5 V; 1000 mA) |  | ‎‎‎‎‎‎2 609 120 713 (EU) ‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎2 609 120 718 (UK)‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
Maks. ladetid | t | 3
Kapslingsklasse |  | /II
Du kan finde flere tekniske data under: www.bosch-do-it.com/ecodesign
Anbefalet ladekabel
Varenummer |  | 1 607 000 CG9 1 607 000 DN8

A)

  Overophedningsbeskyttelsen afbryder el-værktøjet ved temperaturer > +65 °C.

B)

  Begrænset ydelse ved temperaturer <0 °C.