# Műszaki adatok

Akkumulátoros csavarozógép |  | IXO
--- | --- | ---
Cikkszám |  | ‎3 603 JE0 0..‎‎‎‎
Névleges feszültség | V= | 3,6
Üresjárati fordulatszám | perc-1 | 0–235
Max. forgatónyomaték kemény/lágy csavarozásnál az ISO 5393 szerint | Nm | 5,5/3,0
Max. csavar-Ø | mm | 5
Súly | kg | 0,34
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 5 ... +40
Töltőfeszültség | V | 5
Max. töltőáram | mA | 1000
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelésA)B) és a tárolás során | °C | –20 ... +50
Akkumulátor |  | Li-ion
Kapacitás | Ah | 2,0
Energia | Wh | 7,2
Az akkumulátorcellák száma |  | 1
Javasolt dugaszolható hálózati tápegység
Rendelési szám (5 V; 1000 mA) |  | ‎‎‎‎‎‎2 609 120 713 (EU) ‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎2 609 120 718 (UK)‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
Max. töltési idő | h | 3
Érintésvédelmi osztály |  | /II
További műszaki adatok az alábbi címen találhatók: www.bosch-do-it.com/ecodesign
Javasolt töltőkábel
Cikkszám |  | 1 607 000 CG9 1 607 000 DN8

A)

  A túlmelegedés elleni védelem az elektromos kéziszerszámot > +65 °C hőmérsékletek esetén leállítja.

B)

  < 0 °C hőmérsékletek esetén korlátozott teljesítmény