# Заряджання акумуляторної батареї

- Для заряджання використовуйте рекомендований блок живлення USB або джерело живлення 5 В і принаймні 1,0 А. Дотримуйтесь інструкції з експлуатації блока живлення USB.
  Рекомендований блок живлення: див. розділ «Технічні характеристики».

- Зважайте на напругу в мережі! Напруга в джерелі струму повинна відповідати даним на заводській табличці блоку живлення зі штепсельною вилкою.

Вказівка: літій-іонні акумулятори постачаються частково зарядженими відповідно до міжнародних правил транспортування. Щоб акумулятор міг реалізувати свою повну ємність, перед тим, як перший раз працювати з приладом, акумулятор треба повністю зарядити.

- Під’єднайте електроінструмент USB-кабелем до блока живлення зі штепсельною вилкою.

- Встроміть блок живлення зі штепсельною вилкою в розетку.

Процес заряджання починається. Індикатор зарядження світиться зеленим кольором. Коли акумулятор повністю зарядиться, індикатор зарядження згасне.

Якщо електроінструмент тривалий час не використовуватиметься, відключіть його від живлення.

Під час заряджання забороняється користуватися електроінструментом.

Під час заряджання ручка електроприладу нагрівається. Це нормально.

Якщо зарядний пристрій не буде потрібний протягом тривалого часу, будь ласка, витягніть штепсель з розетки.

Не можна користуватися електроприладом під час заряджання; якщо він не працює під час заряджання, це не означає, що він вийшов з ладу.

- Бережіть зарядний пристрій від вологи!