# Attacco portabit disassato/Testa ad angolo/Testa dinamometrica (vedere figg. B – E)

Con l’attacco portabit disassato (13) è possibile avvitare vicino ai bordi.

Con la testa ad angolo (14) è possibile effettuare lavori di avvitamento in punti difficilmente accessibili.

La ghiera di preselezione della coppia di serraggio (16) nella testa dinamometrica (15) consente di preselezionare la coppia di serraggio necessaria in 10 posizioni. Con la corretta regolazione, l’utensile accessorio verrà arrestato non appena la vite sarà avvitata a filo nel materiale, oppure al raggiungimento della coppia impostata.

## Montaggio (vedere figg. B – C)

Per il montaggio degli accessori estrarre in avanti la copertura della luce di lavoro (7). Successivamente è possibile inserire gli accessori. È possibile montare gli accessori sfalsati di 45°.

## Smontaggio (vedere figg. D – E)

Per lo smontaggio degli accessori, ruotare l’anello di sbloccaggio (23) nel senso di rotazione ➊ ed estrarre in avanti l’accessorio. Quindi reinserire la copertura della luce di lavoro (7).