# Tekniset tiedot

Akkuruuvinväännin |  | IXO
--- | --- | ---
Tuotenumero |  | ‎3 603 JE0 0..‎‎‎‎
Nimellisjännite | V= | 3,6
Tyhjäkäyntikierrosluku | min-1 | 0–235
Suurin vääntömomentti kovaan/pehmeään materiaaliin standardin ISO 5393 mukaan | Nm | 5,5/3,0
Ruuvin maks. Ø | mm | 5
Paino | kg | 0,34
Suositeltu ympäristön lämpötila latauksen aikana | °C | 5...+40
Latausjännite | V | 5
Maks. latausvirta | mA | 1 000
Sallittu ympäristön lämpötila käytössäA)B) ja säilytyksessä | °C | –20...+50
Akku |  | Litiumioni
Kapasiteetti | Ah | 2,0
Energia | Wh | 7,2
Akkukennojen määrä |  | 1
Suositeltu verkkolaite
Tuotenumero (5 V; 1 000 mA) |  | ‎‎‎‎‎‎2 609 120 713 (EU) ‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎2 609 120 718 (UK)‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
Maks. latausaika | h | 3
Suojausluokka |  | /II
Teknisiä lisätietoja saat verkko-osoitteesta: www.bosch-do-it.com/ecodesign
Suositeltu latausjohto
Tuotenumero |  | 1 607 000 CG9 1 607 000 DN8

A)

  Ylikuumenemissuoja pysäyttää sähkötyökalun, jos lämpötila on yli +65 °C.

B)

  rajoitettu teho, kun lämpötila on < 0 °C