# Технически данни

Акумулаторен винтоверт |  | IXO
--- | --- | ---
Каталожен номер |  | ‎3 603 JE0 0..‎‎‎‎
Номинално напрежение | V= | 3,6
Обороти на празен ход | min–1 | 0–235
Макс. въртящ момент твърдо/меко завинтване съгласно ISO 5393 | Nm | 5,5/3,0
макс. диаметър на винтове | mm | 5
Тегло | kg | 0,34
Препоръчителна температура на околната среда при зареждане | °C | 5 ... +40
Зарядно напрежение | V | 5
Макс. заряден ток | mA | 1000
Разрешена температура на околната среда при работаA)B) и при складиране | °C | –20 ... +50
Акумулаторна батерия |  | Литиево-йонна
Капацитет | Ah | 2,0
Енергия | Wh | 7,2
Брой на клетките в акумулаторната батерия |  | 1
препоръчителен щекерен адаптер
Каталожен номер (5 V; 1000 mA) |  | ‎‎‎‎‎‎2 609 120 713 (EU) ‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎2 609 120 718 (UK)‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
Макс. време на зареждане | h | 3
Клас на защита |  | /II
Допълнителни технически данни ще откриете на: www.bosch-do-it.com/ecodesign
Препоръчителен заряден кабел
Каталожен номер |  | 1 607 000 CG9 1 607 000 DN8

A)

  Защитата от прегряване спира електрическия инструмент при температури > +65 °C.

B)

  Ограничена мощност при температури <0 °C.