# Ekstsentrikpea/nurkpea/pöördemomendipea (vt jooniseid B – E)

Ekstsentrikpeaga (13) saate keerata serva lähedal olevaid kruvisid.

Nurkpeaga (14) saate kruvida raskesti ligipääsetavates kohtades.

Pöördemomendi eelvaliku seaderõngaga (16) pöördemomendipeal (15) saate vajaliku pöördemomendi 10 astmes eelvalida. Õige seade korral seiskub vahetatav tööriist kohe, kui kruvi on materjali pinnaga ühetasa sisse keeratud või kui seatud pöördemoment on saavutatud.

## Paigaldamine (vt jooniseid B – C)

Peade paigaldamiseks tõmmake töötule kate ettepoole (7) maha. Seejärel saab päid kohale asetada. Võimalik on peade paigaldamine 45° pööratult.

## Eemaldamine (vt jooniseid D – E)

Peade eemaldamiseks pöörake lukustuse vabastamisrõngast (23) pööramissuunas ➊ ja tõmmake pea ettepoole maha. Pange seejärel töötule kate (7) jälle tagasi.