# Montaż

- Przed przystąpieniem do wykonywania wszelkich czynności obsługowych przy elektronarzędziu (np. konserwacją, wymianą narzędzi roboczych itp.), jak również przed transportem lub przechowywaniem elektronarzędzia należy ustawić przełącznik kierunku obrotów w pozycji środkowej. Przy niezamierzonym uruchomie‌niu włącznika/wyłącznika istnieje nie‌bez‌pie‌czeń‌stwo doznania obrażeń.

Wymiana narzędzi roboczych (zob. rys. X)
Adapter do wkręcania blisko krawędzi / adapter kątowy / adapter regulujący moment obrotowy (zob. rys. X – X)