# Эксцентриковая насадка/угловая насадка/насадка с настройкой момента (см. рис. B–E)

Эксцентриковая насадка (13) позволяет закручивать/выкручивать шурупы близко от края.

Угловая насадка (14) позволяет закручивать/выкручивать шурупы в труднодоступных местах.

С помощью установочного кольца крутящего момента (16) на насадке с настройкой момента (15) можно установить одну из 10 ступеней крутящего момента. При правильной настройке рабочий инструмент останавливается, как только винт плотно вкрутится в материал или как только будет достигнут заданный крутящий момент.

## Монтаж (см. рис. B–C)

Для монтажа насадки снимите крышку рабочей подсветки (7) потянув ее вперед. Теперь можно надеть насадку. Насадки можно монтировать со шагом 45°.

## Демонтаж (см. рис. D–E)

Для демонтажа насадки поверните кольцо разблокировки (23) в направлении ➊ и снимите насадку, потянув ее вперед. Затем установите крышку рабочей подсветки (7) на место.