# Tehnički podaci

Akumulatorski izvijač |  | IXO
--- | --- | ---
Kataloški broj |  | ‎3 603 JE0 0..‎‎‎‎
Nazivni napon | V= | 3,6
Broj okretaja u praznom hodu | min–1 | 0–235
Maks. zakretni moment za mekano/tvrdo uvrtanje sukladno normi ISO 5393 | Nm | 5,5/3,0
Maks. promjer vijaka | mm | 5
Težina | kg | 0,34
Preporučena temperatura okoline kod punjenja | °C | 5 ... +40
Napon punjenja | V | 5
Maks. struja punjenja | mA | 1000
Dopuštena temperatura okoline pri raduA)B) i kod skladištenja | °C | –20 ... +50
Aku-baterija |  | Litij-ionska
Kapacitet | Ah | 2,0
Energija | Wh | 7,2
Broj aku-ćelija |  | 1
Preporučeni utični adapter
Kataloški broj (5 V; 1000 mA) |  | ‎‎‎‎‎‎2 609 120 713 (EU) ‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎2 609 120 718 (UK)‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
Maks. vrijeme punjenja | h | 3
Klasa zaštite |  | /II
Ostale tehničke podatke možete naći na: www.bosch-do-it.com/ecodesign
Preporučeni kabel za punjenje
Kataloški broj |  | 1 607 000 CG9 1 607 000 DN8

A)

  Zaštita od pregrijavanja zaustavlja električni alat na temperaturama > +65 °C.

B)

  Ograničeni učinak kod temperatura <0 °C.