# Excentertillsats/vinkeltillsats/vridmomenttillsats (se bild B – E)

Med excentertillsatsen (13) kan du skruva kantnära.

Med vinkeltillsatsen (14) kan du skruvdra i svåråtkomliga utrymmen.

Med inställningsringen vridmomentförval (16) på vridmomenttillsatsen (15) kan du välja det vridmoment som behövs i 10 steg. Vid en korrekt inställning stoppas insatsverktyget så snart skruven skruvats in så att den är i plan med materialytan eller när det inställda vridmomentet har uppnåtts.

## Montering (se bild B – C)

För montering av tillsatserna, dra av locket från arbetsbelysningen (7) framåt. Därefter kan påbyggnaderna sättas upp. Påbyggnaderna kan monteras förskjutna med 45°.

## Demontering (se bild D – E)

För demontering av tillsatserna, vrid upplåsningsringen (23) i rotationsriktning ➊ och dra av tillsatsen framåt. Sätt på locket för arbetsbelysningen (7) igen.