# Încărcarea acumulatorului

- Pentru încărcare, utilizează cablul de reţea USB recomandat sau un cablu de reţea de 5 V şi de minimum 1,0 A. Ţine cont de instrucţiunile de utilizare a cablului de reţea USB.
  Cablu de reţea recomandat: consultă capitolul Date tehnice.

- Atenţie la tensiunea din reţeaua de alimentare cu energie electrică! Tensiunea sursei electrice trebuie să coincidă cu datele de pe plăcuţa cu date tehnice a alimentatorului.

Observaţie: Acumulatorii litiu-ion sunt livraţi în stare parţial încărcată, conform reglementărilor internaţionale privind transportul. Pentru a asigura funcţionarea la capacitate maximă a acumulatorului, încarcă complet acumulatorul înainte de prima utilizare.

- Racordează scula electrică printr-un cablu USB la alimentatorul.

- Racordează alimentatorul la o priză.

Procesul de încărcare începe. Indicatorul de încărcare a acumulatorului se aprinde în verde. Când acumulatorul s-a încărcat complet, indicatorul de încărcare a acumulatorului se stinge.

În cazul neutilizării mai îndelungate, scoateţi scula electrică din priza de la reţea.

Scula electrică nu trebuie utilizată în timpul procesului de încărcare.

În timpul procesului de încărcare, mânerul sculei electrice se încălzeşte. Acest lucru este normal.

În cazul neutilizării mai îndelungate, deconectaţi încărcătorul de la reţeaua de alimentare cu energie electrică.

Scula electrică nu poate fi utilizată pe durata procesului de încărcare; aceasta nu înseamnă că scula electrică este defectă.

- Feriţi încărcătorul de umezeală!