# Tehnilised andmed

Akukruvikeeraja |  | IXO
--- | --- | ---
Tootenumber |  | ‎3 603 JE0 0..‎‎‎‎
Nimipinge | V= | 3,6
Tühikäigu-pöörlemiskiirus | min–1 | 0–235
Max pöördemoment kõva/pehme kruvimisjuhtumi korral vastavalt standardile ISO 5393 | Nm | 5,5/3,0
Kruvide max Ø | mm | 5
Kaal | kg | 0,34
Soovitatav keskkonnatemperatuur laadimisel | °C | 5 ... +40
Laadimispinge | V | 5
Max laadimisvool | mA | 1000
Lubatud keskkonnatemperatuur töötamiselA)B) ja hoiustamisel | °C | –20 ... +50
Aku |  | Liitiumioon
Mahtuvus | Ah | 2,0
Energia | Wh | 7,2
Akuelementide arv |  | 1
Soovitatav pistiktoiteplokk
Tootenumber (5 V; 1000 mA) |  | ‎‎‎‎‎‎2 609 120 713 (EU) ‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎2 609 120 718 (UK)‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
Max laadimisaeg | h | 3
Kaitseklass |  | /II
Muud tehnilised andmed leiate veebiaadressilt www.bosch-do-it.com/ecodesign
Soovitatav laadimiskaabel
Tootenumber |  | 1 607 000 CG9 1 607 000 DN8

A)

  Ülekuumenemiskaitse peatab elektrilise tööriista temperatuuril > +65 °C.

B)

  Piiratud võimsus temperatuuril <0 °C.