# Excenterforsats/vinkelforsats/drejningsmomentforsats (se billede B–E)

Med excenterforsatsen (13) kan du skrue helt tæt til kanten.

Med vinkelforsatsen (14) kan du gennemføre skruearbejde på vanskeligt tilgængelige steder.

Med indstillingsringen til forvalg af drejningsmoment (16) på drejningsmomentforsatsen (15) kan du forvælge det nødvendige drejningsmoment i 10 trin. Ved den korrekte indstilling standser indsatsværktøjet, så snart skruen er skruet ind, eller det indstillede drejningsmoment er nået.

## Montering (se billede B–C)

Ved montering skal du trække afdækningen til arbejdslyset (7) fremad og af. Herefter kan forsatserne sættes på. Det er muligt at montere forsatserne, så de er forskudt 45°.

## Afmontering (se billede D–E)

Forsatserne afmonteres ved at dreje åbningsringen (23) i drejeretning ➊ og trække forsatsen af fremad. Sæt herefter afdækningen til arbejdslyset (7) på igen.