# Сборка

- До начала любых работ с электроинструментом (напр., при техобслуживании, замене сменного рабочего инструмента и т. д.), а также при транспортировке и хранении устанавливайте переключатель направления вращения в среднее положение. При непреднамеренном приведении в действие выключателя возникает опасность травмирования.

Замена рабочего инструмента (см. рис. X)
Эксцентриковая насадка/угловая насадка/насадка с настройкой момента (см. рис. X – X)