# 제품 사양

충전 스크류 드라이버 |  | IXO
--- | --- | ---
품번 |  | ‎3 603 JE0 0..‎‎‎‎
정격 전압 | V= | 3.6
무부하 속도 | min-1 | 0–235
ISO 5393에 따른 경질/연질 스크류 작업 시 최대 토크 | Nm | 5.5/3.0
최대 스크류 직경 | mm | 5
중량 | kg | 0.34
충전 시 권장되는 주변 온도 | °C | 5 ... +40
충전 전압 | V | 5
최대 충전 전류 | mA | 1,000
작동 시A)B) 및 보관 시 허용되는 주변 온도 | °C | –20 ... +50
배터리 |  | 리튬 이온
용량 | Ah | 2.0
전력 | Wh | 7.2
배터리 셀 개수 |  | 1
권장하는 전원 플러그
제품 번호 (5 V, 1000 mA) |  | ‎‎‎‎‎‎2 609 120 713 (EU) ‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎2 609 120 718 (UK)‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
최대 충전 시간 | h | 3
보호 등급 |  | /II
기타 기술 자료는 www.bosch-do-it.com/ecodesign에서 확인해보시기 바랍니다.
권장하는 충전 케이블
품번 |  | 1 607 000 CG9 1 607 000 DN8

A)

  과열 방지 장치는 온도가 +65 °C를 넘어가면 전동공구를 정지시킵니다.

B)

  온도 < 0 °C일 때 출력 제한