# Exzenteraufsatz/Winkelaufsatz/Drehmomentaufsatz (siehe Bilder B – E)

Mit dem Exzenteraufsatz (13) können Sie randnah schrauben.

Mit dem Winkelaufsatz (14) können Sie an schwer zugänglichen Stellen Verschraubungen durchführen.

Mit dem Einstellring Drehmomentvorwahl (16) am Drehmomentaufsatz (15) können Sie das benötigte Drehmoment in 10 Stufen vorwählen. Bei richtiger Einstellung wird das Einsatzwerkzeug gestoppt, sobald die Schraube bündig in das Material eingedreht ist bzw. das eingestellte Drehmoment erreicht ist.

## Montage (siehe Bilder B – C)

Zur Montage der Aufsätze ziehen Sie die Arbeitslichtabdeckung (7) nach vorn ab. Anschließend können die Aufsätze aufgesteckt werden. Eine Montage der Aufsätze um 45° versetzt ist möglich.

## Demontage (siehe Bilder D – E)

Zur Demontage der Aufsätze drehen Sie den Entriegelungsring (23) in Drehrichtung ➊ und ziehen den Aufsatz nach vorn ab. Stecken Sie anschließend die Arbeitslichtabdeckung (7) wieder auf.