# Технічні характеристики

Акумуляторний шуруповерт |  | IXO
--- | --- | ---
Товарний номер |  | ‎3 603 JE0 0..‎‎‎‎
Номінальна напруга | V= | 3,6
Частота обертання холостого ходу | об/хв | 0–235
Макс. обертальний момент при закручуванні в жорсткі/м’які матеріали відп. до ISO 5393 | Нм | 5,5/3,0
Макс. Ø гвинтів/шурупів | мм | 5
Вага | кг | 0,34
Рекомендована температура навколишнього середовища при заряджанні | °C | 5 ... +40
Зарядна напруга | В | 5
Макс. зарядний струм | мА | 1000
Допустима температура навколишнього середовища при експлуатаціїA)B) і при зберіганні | °C | –20 ... +50
Акумуляторна батарея |  | Літій-іонні
Ємність | А год | 2,0
Енергія | Вт год | 7,2
Кількість акумуляторних елементів |  | 1
Рекомендований блок живлення зі штепсельною вилкою
Товарний номер (5 В; 1000 мА) |  | ‎‎‎‎‎‎2 609 120 713 (EU) ‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎2 609 120 718 (UK)‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
Макс. тривалість заряджання | год | 3
Клас захисту |  | /II
Інші технічні характеристики див. на сайті: www.bosch-do-it.com/ecodesign
Рекомендований зарядний кабель
Товарний номер |  | 1 607 000 CG9 1 607 000 DN8

A)

  Захист від перегрівання зупиняє електроінструмент при температурі > +65 °C.

B)

  Обмежена потужність при температурі < 0 °C.