# Ibrugtagning

##

Med retningsomskifteren (6) kan du ændre el-værktøjets drejeretning. Ved nedtrykket start-stop-kontakt (5) er dette imidlertid ikke muligt.

Højreløb: Ved boring og iskruning af skruer skal du skubbe retningsomskifteren (6) mod venstre til anslaget.

Venstreløb: Ved løsnelse eller udskruning af skruer skal du skubbe retningsomskifteren (6) mod højre til anslaget.

##

Til ibrugtagning af el‑værktøjet tryk på start-stop-kontakten (5) og hold den nede.

Arbejdslyset (3) lyser, når tænd/sluk-kontakten (5) er trykket let eller helt ned, så arbejdsområdet kan lyses op under dårlige lysforhold.

El‑værktøjet slukkes ved at slippe start-stop-kontakten (5) igen.

##

Hvis der ikke trykkes på tænd/sluk-kontakten (5), låses borespindlen og dermed værktøjsholderen.

Derved muliggøres iskruning af skruer, selv om akkuen er afladet, idet el-værktøjet kan anvendes som skruetrækker.

- Tryk ikke på tænd/sluk-kontakten (5) i mere end 15 sekunder, mens borespindlen er blokeret. Ellers kan el‑værktøjet blive beskadiget.

##

- Sæt kun el-værktøjet på møtrikken/skruen i slukket tilstand. Roterende indsatsværktøjer kan skride.