# Techniniai duomenys

Akumuliatorinis suktuvas |  | IXO
--- | --- | ---
Gaminio numeris |  | ‎3 603 JE0 0..‎‎‎‎
Nominalioji įtampa | V= | 3,6
Tuščiosios eigos sūkių skaičius | min–1 | 0–235
Maks. sukimo momentas kietosios/tampriosios jungties atveju pagal ISO 5393 | Nm | 5,5/3,0
Maks. varžtų Ø | mm | 5
Svoris | kg | 0,34
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant | °C | 5 ... +40
Įkrovimo įtampa | V | 5
Maks. įkrovimo srovė | mA | 1000
Leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiantA)B) ir sandėliuojant | °C | –20 ... +50
Akumuliatorius |  | Ličio jonų
Talpa | Ah | 2,0
Energija | Wh | 7,2
Akumuliatoriaus celių skaičius |  | 1
Rekomenduojamas tinklo adapteris
Gaminio numeris (5 V; 1000 mA) |  | ‎‎‎‎‎‎2 609 120 713 (EU) ‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎2 609 120 718 (UK)‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
Maks. įkrovimo laikas | h | 3
Apsaugos klasė |  | /II
Kitus techninius duomenis rasite čia: www.bosch-do-it.com/ecodesign
Rekomenduojamas įkrovimo kabelis
Gaminio numeris |  | 1 607 000 CG9 1 607 000 DN8

A)

  Apsauga nuo perkaitimo sustabdo elektrinį įrankį, esant temperatūrai > +65 °C.

B)

  Ribota galia, esant temperatūrai <0 °C