# Technische Daten

Akku-Schrauber |  | IXO
--- | --- | ---
Sachnummer |  | ‎3 603 JE0 0..‎‎‎‎
Nennspannung | V= | 3,6
Leerlaufdrehzahl | min-1 | 0–235
max. Drehmoment harter/weicher Schraubfall nach ISO 5393 | Nm | 5,5/3,0
max. Schrauben-Ø | mm | 5
Gewicht | kg | 0,34
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 5 ... +40
Ladespannung | V | 5
max. Ladestrom | mA | 1 000
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebA) B) und bei Lagerung | °C | –20 ... +50
Akku |  | Li-Ionen
Kapazität | Ah | 2,0
Energie | Wh | 7,2
Anzahl der Akkuzellen |  | 1
empfohlenes Steckernetzteil
Sachnummer (5 V; 1000 mA) |  | ‎‎‎‎‎‎2 609 120 713 (EU) ‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎2 609 120 718 (UK)‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
max. Ladezeit | h | 3
Schutzklasse |  | /II
Weitere technische Daten finden Sie unter: www.bosch-do-it.com/ecodesign
empfohlenes Ladekabel
Sachnummer |  | 1 607 000 CG9 1 607 000 DN8

A)

  Der Überhitzungsschutz stoppt das Elektrowerkzeug bei Temperaturen > +65 °C.

B)

  eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C