# Tekniska data

Sladdlös skruvdragare |  | IXO
--- | --- | ---
Artikelnummer |  | ‎3 603 JE0 0..‎‎‎‎
Märkspänning | V= | 3,6
Tomgångsvarvtal | v/min | 0–235
Max. vridmoment för hård/mjuk skruvdragning enligt ISO 5393 | Nm | 5,5/3,0
Max. skruv-Ø | mm | 5
Vikt | kg | 0,34
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 5 ... +40
Laddspänning | V | 5
Max. laddström | mA | 1000
Tillåten omgivningstemperatur vid driftA)B) och vid lagring | °C | –20 ... +50
Batteri |  | Li-jon
Kapacitet | Ah | 2,0
Energi | Wh | 7,2
Antal battericeller |  | 1
Rekommenderad adapter
Artikelnummer (5 V; 1000 mA) |  | ‎‎‎‎‎‎2 609 120 713 (EU) ‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎2 609 120 718 (UK)‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
Max. laddningstid | h | 3
Skyddsklass |  | /II
Ytterligare teknisk information hittar du på: www.bosch-do-it.com/ecodesign
Rekommenderade laddkablar
Artikelnummer |  | 1 607 000 CG9 1 607 000 DN8

A)

  Överhettningsskyddet stoppar elverktyget vid temperaturer > +65 °C.

B)

  Begränsad effekt vid temperaturer < 0 °C