# Tekniske data

Akku-skrutrekker |  | IXO
--- | --- | ---
Artikkelnummer |  | ‎3 603 JE0 0..‎‎‎‎
Nominell spenning | V= | 3,6
Tomgangsturtall | o/min | 0–235
Maks. dreiemoment hard/myk skruing i henhold til ISO 5393 | Nm | 5,5/3,0
Maks. skrue-Ø | mm | 5
Vekt | kg | 0,34
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 5 ... +40
Ladespenning | V | 5
Maks. ladestrøm | mA | 1000
Tillatt omgivelsestemperatur under driftA)B) og ved lagring | °C | –20 ... +50
Batteri |  | Li-ion
Kapasitet | Ah | 2,0
Energi | Wh | 7,2
Antall battericeller |  | 1
Anbefalt strømadapter
Artikkelnummer (5 V; 1000 mA) |  | ‎‎‎‎‎‎2 609 120 713 (EU) ‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎2 609 120 718 (UK)‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
Maks. ladetid | t | 3
Kapslingsgrad |  | /II
Du finner flere tekniske data på www.bosch-do-it.com/ecodesign
Anbefalt ladekabel
Artikkelnummer |  | 1 607 000 CG9 1 607 000 DN8

A)

  Overopphetingsvernet stopper elektroverktøyet ved temperatur over +65 °C.

B)

  Begrenset ytelse ved temperatur under 0 °C