# Punere în funcţiune

##

Cu ajutorul comutatorului de schimbare a direcţiei de rotaţie (6) puteţi schimba direcţia de rotaţie a sculei electrice. Atunci când comutatorul de pornire/oprire (5) este apăsat, acest lucru nu mai este însă posibil.

Funcţionare spre dreapta: Pentru înşurubarea de şuruburi, apăsaţi comutatorul de schimbare a direcţiei de rotaţie (6) spre stânga, până la opritor.

Funcţionare spre stânga: Pentru slăbirea, respectiv deşurubarea de şuruburi, apăsaţi comutatorul de schimbare a direcţiei de rotaţie (6) spre dreapta, până la opritor.

##

Pentru punerea în funcţiune a sculei electrice, apăsaţi şi menţineţi apăsat comutatorul de pornire/oprire (5).

Lampa de lucru (3) se aprinde atunci când comutatorul de pornire/oprire este apăsat uşor sau complet (5) şi permite iluminarea zonei de lucru în condiţii de luminozitate nefavorabilă.

Pentru oprirea sculei electrice, eliberaţi comutatorul de pornire/oprire (5).

##

Atunci când comutatorul de pornire/oprire (5) nu este apăsat, arborele portburghiu şi, în consecinţă, şi sistemul de prindere a accesoriilor sunt blocate.

Aceasta face posibilă înşurubarea şuruburilor chiar şi atunci când acumulatorul este descărcat, respectiv utilizarea sculei electrice drept şurubelniţă manuală.

- Când arborele portburghiu este blocat, apăsaţi comutatorul de pornire/oprire (5) şi menţineţi-l apăsat timp de mai puţin de 15 secunde. În caz contrar, scula electrică poate suferi deteriorări.

##

- Amplasaţi scula electrică pe piuliţă/şurub numai în stare oprită. În caz contrar, accesoriile aflate în rotaţie pot aluneca.