# Excenteres előtét / könyökös előtét / forgatónyomaték előtét (lásd a B – E ábrát)

A (13) excenteres előtét a munkadarab széléhez közeli csavarozásra szolgál.

A (14) könyökös előtéttel nehezen hozzáférhető helyeken lehet csavarozni.

A (15) forgatónyomaték előtéten található (16) forgatónyomaték előválasztó beállító gyűrűvel a szükséges forgatónyomatékot 10 fokozatban előre be lehet állítani. Helyes beállítás esetén a betétszerszám leáll, mihelyt a csavar feje az anyag felületével egy síkba kerül, illetve amikor a szerszám eléri a beállított forgatónyomatékot.

## Felszerelés (lásd a B – C ábrát)

Az előtétel felszereléséhez húzza le előrefelé a munkalámpa (7) fedelét. Ezután fel lehet tenni az előtéteket. Az előtéteket 45°‑kal elforgatva is fel lehet szerelni.

## Leszerelés (lásd a D – E ábrát)

Az előtétek leszereléséhez forgassa el a ➊ irányba a (23) reteszelés feloldó gyűrűt és húzza le előrefelé az előtétet. Ezután ismét dugja fel a helyére a munkalámpa (7) fedelét.