# Punjenje aku-baterije

- Za punjenje upotrebljavajte preporučeni USB adapter ili adapter od 5 V i minimalno 1,0 A. Pridržavajte se uputa za uporabu USB adaptera.
  Za preporučeni adapter pogledajte poglavlje Tehnički podaci.

- Pridržavajte se mrežnog napona! Napon izvora struje mora se podudarati s podacima na tipskoj pločici utičnog adaptera.

Napomena: Litij-ionske aku-baterije isporučuju se djelomično napunjene zbog međunarodnih propisa o prijevozu. Kako bi se zajamčio puni učinak aku-baterije, prije prve uporabe aku-bateriju napunite do kraja.

- Priključite električni alat putem USB kabela na utični adapter.

- Utaknite utični adapter u utičnicu.

Proces punjenja počinje. Pokazivač punjenja aku-baterije svijetli zeleno. Ako je aku-baterija potpuno napunjena, pokazivač punjenja aku-baterije se gasi.

U slučaju duljeg nekorištenja odvojite električni alat od napajanja.

Električni alat se tijekom procesa punjenja ne smije koristiti.

Tijekom punjenja zagrijava se ručka električnog alata. To je normalno.

U slučaju duljeg nekorištenja isključite punjač iz električne mreže.

Električni alat se ne može koristiti tijekom punjenja; to ne znači da je neispravan ako tijekom punjenja ne funkcionira.

- Zaštitite punjač od vlage!