# 技术参数

电动螺丝刀 |  | IXO
--- | --- | ---
物品代码 |  | ‎3 603 JE0 0..‎‎‎‎
额定电压 | 伏特= | 3.6
空载转速 | 转/分钟 | 0–235
根据ISO 5393，硬/软拧转的最大扭矩 | 牛顿米 | 5.5/3.0
最大螺栓直径 | 毫米 | 5
重量 | 公斤 | 0.34
充电时建议的环境温度 | 摄氏度 | 5至+40
充电电压 | 伏特 | 5
最大充电电流 | 毫安 | 1000
工作时和存放时允许的环境温度A) B) | 摄氏度 | –20至+50
充电电池 |  | 锂离子
容量 | 安培小时 | 2.0
电量 | 瓦小时 | 7.2
充电电池单元数量 |  | 1
推荐的插头电源
物品代码 （5 伏特；1000 毫安） |  | ‎‎‎‎‎‎2 609 120 713 (EU) ‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎2 609 120 718 (UK)‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
最长充电时间 | 小时 | 3
保护等级 |  | /II
更多技术参数请参见： www.bosch-do-it.com/ecodesign
推荐的充电电缆
物品代码 |  | 1 607 000 CG9 1 607 000 DN8

A)

  过热防护装备会在温度 > + 65 摄氏度 时制止电动工具运转。

B)

  温度<0摄氏度时功率受限