# Eksenterforsats/vinkelforsats/momentforsats (se bilde B – E)

Med eksenterforsatsen (13) kan du skru nær kanten.

Med vinkelforsatsen (14) kan du skru på vanskelig tilgjengelige steder.

Med innstillingsringen for dreiemoment (16) på momentforsatsen (15) kan du forhåndsinnstille nødvendig dreiemoment i 10 trinn. Når innstillingen er riktig, stopper innsatsverktøyet når skruen er skrudd helt inn i materialet eller det innstilte dreiemomentet er nådd.

## Montering (se bilde B – C)

For å montere forsatsene trekker du arbeidslysdekselet (7) forover og av. Deretter kan forsatsene settes på. Det er mulig å montere forsatsene 45° dreid.

## Demontering (se bilde D – E)

For å demontere forsatsene dreier du utløserringen (23) i dreieretningen ➊ og trekker forsatsen forover og av. Sett deretter på arbeidslysdekselet (7) igjen.