# بدء التشغيل

##

يمكنك أن تغير اتجاه دوران العدة الكهربائية (6) بواسطة مفتاح تغيير اتجاه الدوران. إلا أنه لا يمكن تغييره عندما يكون مفتاح التشغيل والإطفاء (5) مضغوطا.

دوران يميني: لربط اللوالب، اضغط على مفتاح تحويل اتجاه الدوران (6) إلی اليسار حتی النهاية.

دوران يسار: لحل أو فك اللوالب اضغط مفتاح تحويل اتجاه الدوران (6) إلى اليمين حتى النهاية.

##

لغرض تشغيل العدة الكهربائية اضغط علی مفتاح التشغيل والإطفاء (5) وحافظ علی إبقائه مضغوطا.

يضيء مصباح العمل (3) عند الضغط علی مفتاح التشغيل والإطفاء (5) بشكل جزئي أو كامل ويسمح بإضاءة مكان الشغل إن كانت ظروف الإضاءة غير ملائمة.

لغرض إطفاء العدة الكهربائية اترك مفتاح التشغيل والإطفاء (5).

##

عند عدم الضغط علی مفتاح التشغيل والإطفاء (5) يتمّ تثبيت محور دوران المثقاب وبذلك حاضن العدة أيضاً.

ويسمح ذلك بربط اللوالب حتی لو كان المركم فارغ أو باستخدام العدة الكهربائية بمثابة مفك براغي اعتيادي.

- لا تضغط على مفتاح التشغيل والإطفاء (5) لمدة تزيد عن 15 ثانية عند استعصاء محور دوران المثقاب. وإلا، فقد تتعرض العدة الكهربائية للضرر.

##

- ضع العدة الكهربائية علی اللولب/الصامولة فقط عندما تكون مطفأة. إن عدد الشغل الدوارة قد تنزلق.