# الملحق اللا تمركزي/الملحق الزاوي/ملحق عزم الدوران (انظر الصور B – E)

يسمح لك الملحق اللا تمركزي (13) بربط اللوالب قرب الحواف.

يسمح لك الملحق الزاوي (14) بربط اللوالب بالأماكن صعبة المنال.

تسمح لك حلقة ضبط اختيار عزم الدوران مسبقا (16) بملحق عزم الدوران (15) بضبط عزم الدوران المطلوب ضمن 10 درجات بشكل مسبق. عند الضبط الصحيح يتم إيقاف عدة الشغل بمجرد استواء اللولب بعد ربطه مع سطح الخامة أو الوصول إلى عزم لدوران المضبوط.

## التركيب (انظر الصور B – C)

لكي تقوم بتركيب الملحقات ينبغي أن تفك غطاء ضوء العمل (7) بسحبه نحو الأمام. يمكنك الآن أن تركب الملحقات من خلال كبسها. كما يمكن تركيب الملحقات بعد فتلها بمقدار 45°.

## الفك (انظر الصور D – E)

لكي تقوم بفك الملحقات ينبغي أن تفتل حلقة فك الإقفال (23) باتجاه الدوران ➊ وأن تسحب الملحق نحو الأمام. ثم قم بتركيب غطاء ضوء العمل (7) من خلال كبسه.