# Dati tecnici

Avvitatore a batteria |  | IXO
--- | --- | ---
Codice prodotto |  | ‎3 603 JE0 0..‎‎‎‎
Tensione nominale | V= | 3,6
Numero di giri a vuoto | giri/min | 0–235
Coppia di serraggio max. (avvitamento in materiale duro/elastico), secondo ISO 5393 | Nm | 5,5/3,0
Ø viti max. | mm | 5
Peso | kg | 0,34
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 5 ... +40
Tensione di carica | V | 5
Corrente di carica max. | mA | 1000
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoA)B) e per lo stoccaggio | °C | –20 ... +50
Batteria |  | Al litio
Capacità | Ah | 2,0
Energia | Wh | 7,2
Numero di celle della batteria |  | 1
Alimentatore consigliato
Codice prodotto (5 V; 1000 mA) |  | ‎‎‎‎‎‎2 609 120 713 (EU) ‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎2 609 120 718 (UK)‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
Tempo di carica max. | h | 3
Classe di protezione |  | /II
Per ulteriori dati tecnici consultare il sito www.bosch-do-it.com/ecodesign
Cavo di ricarica consigliato
Codice prodotto |  | 1 607 000 CG9 1 607 000 DN8

A)

  La protezione contro il surriscaldamento arresta l’elettroutensile in presenza di temperature > +65°C.

B)

  prestazioni ridotte in caso di temperature < 0 °C