# Техникалық мәліметтер

Аккумуляторлы бұрауыш |  | IXO
--- | --- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎3 603 JE0 0..‎‎‎‎
Номиналды кернеу | В= | 3,6
Бос жүріс күйіндегі айналу жиілігі | мин-1 | 0–235
ISO 5393 бойынша қатты/жұмсақ материалдардағы макс. айналу моменті | Нм | 5,5/3,0
Бұрандалардың макс. диаметрі | мм | 5
Салмағы | кг | 0,34
Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы | °C | 5 ... +40
Зарядтау кернеуі | В | 5
Макс. зарядтау тогы | мА | 1000
Жұмыс кезіндегіA)B) және сақтау кезіндегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы | °C | –20 ... +50
Аккумулятор |  | Литий-ион
Қуаты | А-сағ | 2,0
Энергия | Вт-сағ | 7,2
Аккумулятор ұяшықтарының саны |  | 1
Ұсынылатын штепсельдік қуат блогы
Өнім нөмірі (5 В; 1000 мА) |  | ‎‎‎‎‎‎2 609 120 713 (EU) ‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎2 609 120 718 (UK)‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
Макс. зарядтау уақыты | сағ | 3
Қорғаныс класы |  | /II
Қосымша техникалық деректерді мына жерден қараңыз: www.bosch-do-it.com/ecodesign
Ұсынылатын зарядтағыш кабель
Өнім нөмірі |  | 1 607 000 CG9 1 607 000 DN8

A)

  Қатты қызудан қорғаныс электр құралын +65°C шамасынан жоғары температурада тоқтатады.

B)

  <0 °C температураларында қуаты шектелген