# شحن المركم

- لغرض الشحن استخدم المهايئ الكهربائي USB أو مهايئ كهربائي 5 فلط و 1,0 أمبير على الأقل. تراعى التعليمات الواردة في المهايئ الكهربائي USB.
  المهايئ الكهربائي الموصى به: انظر فصل البيانات الفنية.

- انتبه إلی جهد الشبكة الكهربائية! يجب أن يتطابق جهد منبع التيار مع البيانات المذكورة علی لوحة صنع المهايئ الكهربائي القابسي.

ملحوظة: يتم تسليم مراكم أيونات الليثيوم مشحونة جزئيًا وفقًا للوائح النقل الدولية. لضمان قدرة أداء المركم الكاملة، يتوجب شحن المركم بشكل كامل قبل الاستعمال لأول مرة.

- قم بتوصيل العدة الكهربائية عن طريق كابل USB بالمهايئ الكهربائي القابسي.

- أدخل المهايئ الكهربائي القابسي في مقبس.

تبدأ عملية الشحن. يضيء مبين شحن المركم باللون الأخضر. في حالة شحن المركم بشكل كامل ينطفئ مبين شحن المركم.

في حالة عدم الاستخدام لفترة طويلة افصل العدة الكهربائية عن مصدر الإمداد بالتيار.

لا يجوز استخدام العدة الكهربائية أثناء عملية الشحن.

أثناء الشحن يتعرض المقبض اليدوي بالعدة الكهربائية للسخونة. وهذا الأمر طبيعي.

يرجی فصل جهاز الشحن عن الشبكة الكهربائية عند عدم الاستعمال لفترة طويلة.

لا يمكن استخدام العدة الكهربائية أثناء عملية الشحن، أي أنها غير مصابة بتلف إن لم تكن تعمل أثناء عملية الشحن.

- حماية الشاحن من الرطوبة!