# Початок роботи

##

За допомогою перемикача напрямку обертання (6) можна міняти напрямок обертання інструмента. Однак це не можливо, якщо натиснутий вимикач (5).

Обертання праворуч: Для закручування гвинтів посуньте перемикач напрямку обертання (6) до упору ліворуч.

Обертання ліворуч: Для послаблення або викручування гвинтів посуньте перемикач напрямку обертання (6) до упору праворуч.

##

Щоб увімкнути електроінструмент, натисніть на вимикач (5) і тримайте його натиснутим.

Підсвітлювальний світлодіод (3) вмикається у разі легкого або повного натиснення на вимикач (5) і дозволяє освітлювати робочу зону у разі недостатнього загального освітлення.

Щоб вимкнути електроінструмент, відпустіть вимикач (5).

##

При ненатиснутому вимикачі (5) свердлильний шпиндель, а з ним і патрон, стопоряться.

Це дозволяє закручувати гвинти, навіть коли акумуляторна батарея розрядилася, та використовувати електроприлад в якості викрутки.

- При заблокованому свердлильному шпинделі натискуйте на вимикач (5) не довше 15 секунд. У іншому випадку електроінструмент може пошкодитись.

##

- Приставляйте електроінструмент до гайки/гвинта лише у вимкнутому стані. Робочі інструменти, що обертаються, можуть зісковзувати.