# Adaptador excêntrico/adaptador angular/adaptador de binário (ver figuras B – E)

Com o adaptador excêntrico (13) pode aparafusar junto ao rebordo.

Com o adaptador angular (14) é possível executar aparafusamentos em locais de difícil acesso.

Com o anel de ajuste da pré-seleção do binário (16) no adaptador de binário (15) pode pré-selecionar o binário necessário em 10 níveis. Com o ajuste certo, a ferramenta de trabalho é parada, assim que parafuso esteja aparafusado à face com o material ou seja atingido o binário ajustado.

## Montagem (ver figuras B – C)

Para a montagem dos adaptadores, retire a cobertura da luz de trabalho (7) para a frente. Após retirar a capa é possível encaixar as buchas. Agora é possível uma montagem deslocada em 45°.

## Desmontagem (ver figuras D – E)

Para a desmontagem dos adaptadores, rode o anel de desbloqueio (23) no sentido de rotação ➊ e retire o adaptador para a frente. Depois volte a colocar a cobertura da luz de trabalho (7).