# Dados técnicos

Aparafusadora sem fio |  | IXO
--- | --- | ---
Número de produto |  | ‎3 603 JE0 0..‎‎‎‎
Tensão nominal | V= | 3,6
Número de rotações em vazio | r.p.m. | 0–235
Máx. binário de aparafusamento duro/macio conforme ISO 5393 | Nm | 5,5/3,0
Ø máximo do parafuso | mm | 5
Peso | kg | 0,34
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento | °C | 5 ... +40
Tensão de carga | V | 5
Corrente de carga máx. | mA | 1000
Temperatura ambiente admissível em funcionamentoA) B) e em armazenamento | °C | –20 ... +50
Bateria |  | Iões de lítio
Capacidade | Ah | 2,0
Energia | Wh | 7,2
Número de elementos da bateria |  | 1
Fonte de alimentação recomendada
Número de produto (5 V; 1000 mA) |  | ‎‎‎‎‎‎2 609 120 713 (EU) ‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎2 609 120 718 (UK)‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
Tempo de carga máx. | h | 3
Classe de proteção |  | /II
Mais dados técnicos em: www.bosch-do-it.com/ecodesign
Cabos de carregamento recomendados
Número de produto |  | 1 607 000 CG9 1 607 000 DN8

A)

  A proteção contra sobreaquecimento para a ferramenta elétrica no caso de temperaturas > +65 °C.

B)

  Potência limitada com temperaturas <0 °C