# Eksenel vidalama adaptörü/köşe mandreni/tork adaptörü (bakınız Resimler B – E)

Eksenel vidalama adaptörü (13) ile kenarlara yakın vidalama yapabilirsiniz.

Köşe mandreni (14) ile erişilmesi zor olan yerlerde vidalama yapabilirsiniz.

Tork adaptöründeki (15) tork ön seçimi ayar düğmesi (16) ile gerekli tork için 10 farklı kademede ön seçim yapabilirsiniz. Tork ayarı doğru olarak yapıldığında, vida başı malzeme ile aynı hizaya geldiğinde veya ayarlanan torka ulaşıldığında uç durur.

## Montaj (bakınız Resimler B – C)

Başlıkları monte etmek için çalışma ışığı başlığını (7) öne doğru çekerek çıkartın. Daha sonra başlıklar takılabilir. Başlığın 45 derece ile takılması da mümkündür.

## Sökme (bakınız Resimler D – E)

Başlıkları sökmek için boşa alma halkasını (23) ➊ dönme yönüne çevirin ve başlığı öne doğru çekerek çıkarın. Daha sonra çalışma ışığı kapağını (7) tekrar takın.