# Az akkumulátor feltöltése

- A feltöltéshez a javasolt USB-tápegységet vagy egy 5 V feszültségű és legalább 1,0 A áramú tápegységet használjon. Vegye figyelembe az USB-tápegység Üzemeltetési Útmutatóját.
  Javasolt tápegység: lásd a Műszaki Adatok fejezetet.

- Ügyeljen a helyes hálózati feszültségre! Az áramforrás feszültségének meg kell egyeznie a dugaszolható hálózati tápegység típustábláján található adatokkal.

Figyelem: A lítium-ion-akkumulátorok a nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelően csak részben feltöltve kerülnek kiszállításra. Az akkumulátor teljes teljesít‌ményének biztosítására az első alkalmazás előtt töltse fel teljesen az akkumulátort.

- Csatlakoztassa az elektromos kéziszerszámot egy USB-kábellel a töltőkészülékhez.

- Dugja be a csatlakozó dugós hálózati tápegységet egy dugaszoló aljzatba.

A töltési folyamat elindul. A akkumulátor töltési szint kijelző zöld színben világít. Amikor az akkumulátor teljesen feltöltésre került, a akkumulátor töltési szint kijelző kialszik.

Ha hosszabb ideig nem használja, válassza le az elektromos kéziszerszámot az áramellátásról.

Az elektromos kéziszerszámot töltés közben nem szabad használni.

A töltési folyamat során az elektromos kéziszerszám fogantyúja felmelegszik. Ez normális jelenség.

Ha hosszabb ideig nem használja, válassza el a töltőkészüléket a hálózattól.

Az elektromos kéziszerszámot a töltési folyamat közben nem lehet használni, tehát nem jelenti azt, hogy elromlott, ha a töltési folyamat közben nem működik.

- Óvja meg a töltőkészüléket a nedvességtől!