# 편심 헤드 /앵글 드라이버 헤드 /토크 부착 부품(그림 B – E참조)

편심 헤드 (13) 는 가장자리 가까이에 볼트로 체결할 수 있습니다.

앵글 드라이버 헤드 (14) 를 사용하면 접근하기 어려운 부위에도 스크류 작업을 할 수 있습니다.

토크 부착 부품 (15) 에서 토크 설정 링 (16) 을 이용하여 사전에 필요한 토크를 10단계로 선택할 수 있습니다. 올바르게 설정하면, 나사못이 작업물과 평면이 되게 끼워지거나 설정된 토크에 이르게 되면 드릴 비트가 자동으로 정지합니다.

## 조립(그림 B – C참조)

부착 부품을 조립하려면 작업 램프 커버 (7) 를 앞으로 당겨 빼내십시오. 이후에 부착 부품을 끼우십시오. 부착 부품은 45° 기울여 조립할 수 있습니다.

## 탈거(그림 D – E참조)

부착 부품을 탈착하려면 해제 링 (23) 을 회전 방향 ➊ 로 돌리고 나서 부착부품을 앞으로 빼십시오. 그리고 나서 작업 램프 커버 (7) 를 다시 끼우십시오.