# Mise en marche

##

Le sélecteur de sens de rotation (6) permet d’inverser le sens de rotation de l’outil électroportatif. Cela n’est toutefois pas possible lorsqu’on appuie sur l’interrupteur Marche/Arrêt (5).

Rotation droite : Pour serrer des vis, poussez le sélection de sens de rotation (6) jusqu’en butée vers la gauche.

Rotation gauche : Pour desserrer ou dévisser des vis, poussez le sélecteur de sens de rotation (6) jusqu’en butée vers la droite.

##

Pour mettre en marche l’outil électroportatif, actionnez l’interrupteur Marche/Arrêt (5) et maintenez-le actionné.

La LED d’éclairage (3) s’allume dès que l’interrupteur Marche/Arrêt (5) est enfoncé un peu ou complètement. Il permet d’éclairer la zone de travail dans les endroits sombres.

Pour arrêter l’outil électroportatif, relâchez l’interrupteur Marche/Arrêt (5).

##

Quand l’interrupteur Marche/Arrêt (5) n’est pas actionné, la broche de perçage et donc le porte-outil sont bloqués.

Ceci permet de visser des vis même quand l’accu est déchargé, autrement dit de se servir de l’outil électroportatif comme d’un tournevis à main.

- Quand la broche de perçage est bloquée, n’actionnez pas l’interrupteur Marche/Arrêt (5) pendant plus de 15 secondes. L’outil électroportatif risque sinon d’être endommagé.

##

- Positionnez l’outil électroportatif sur la vis/sur l’écrou seulement lorsqu’il est à l’arrêt. Un accessoire en rotation risque de glisser.