# Montare

- Înaintea oricăror intervenţii asupra sculei electrice (de exemplu, întreţinere, schimbarea accesoriilor etc.), precum şi în timpul transportului şi depozitării acesteia, adu comutatorul de schimbare a direcţiei de rotaţie în poziţia mediană. În cazul acţionării involuntare a comutatorului de pornire/oprire există pericolul de rănire.

Înlocuirea accesoriului (consultă imaginea X)
Adaptorul excentric/Adaptorul unghiular/Adaptorul pentru cuplu (consultaţi imaginile X – X)