# Tehniskie dati

Akumulatora skrūvgriezis |  | IXO
--- | --- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎3 603 JE0 0..‎‎‎‎
Nominālais spriegums | V= | 3,6
Apgriezienu skaits brīvgaitā | min–1 | 0–235
maks. griezes moments cietā/mīkstā skrūvēšanas vidē atbilstīgi standartam ISO 5393 | Nm | 5,5/3,0
maks. skrūvju Ø | mm | 5
Svars | kg | 0,34
ieteicamā apkārtējās vides temperatūra uzlādes laikā | °C | 5 ... +40
Uzlādes spriegums | V | 5
maks. uzlādes strāva | mA | 1000
pieļaujamā apkārtējā gaisa temperatūra darbības laikāA) B) un uzglabāšanas laikā | °C | –20 ... +50
Akumulators |  | Litija jonu
Ietilpība | Ah | 2,0
Enerģija | Wh | 7,2
Akumulatora elementu skaits |  | 1
ieteicamais elektrotīkla adapteris
Preces numurs (5 V; 1000 mA) |  | ‎‎‎‎‎‎2 609 120 713 (EU) ‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎2 609 120 718 (UK)‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
maks. uzlādes laiks | h | 3
Aizsardzības klase |  | /II
Papildu tehniskos datus skatiet www.bosch-do-it.com/ecodesign
ieteicamais uzlādes kabelis
Izstrādājuma numurs |  | 1 607 000 CG9 1 607 000 DN8

A)

  Aizsardzība pret pārkaršanu aptur elektroinstrumentu pie temperatūras > +65 °C.

B)

  Samazināta jauda pie temperatūras <0 °C.