# Монтаж

- Перед усіма маніпуляціями з електроінструментом (напр., технічним обслуговуванням, заміною робочого інструмента тощо), а також при його транспортуванні і зберіганні встановлюйте перемикач напрямку обертання в середнє положення. При випадковому увімкненні вимикача існує небезпека поранення.

Заміна робочого інструмента (див. мал. X)
Ексцентрикова насадка/кутова насадка/насадка з настройкою обертального моменту (див. мал. X – X)